## 附件5

无人驾驶装备识别编码及外观标识规范

编码规则：识别编码统一以苏 Z 开头，后附地区代码，代码编号与车牌地区代码相同，地区代码后附加 5 位数字编号，编号下列“自动驾驶测试 有效期至：20XX 年 XX 月 XX 日”字样。

编码尺寸：440mm\*140mm。

编码字体：汉字苏字体为微软雅黑，笔画宽度为 6mm，大小为 70mm\*40mm，数字、字母字体为微软雅黑，笔画宽度为 8mm，大小为 70mm\*35mm，“自动驾驶测试 有效期至:20XX 年 XX 月XX 日”字样总大小为 240mm\*12mm，单字大小为 12\*12mm。


编码材质：氧化铝，厚度 1.0mm，正面附有车牌级 3D 螺旋曲线的反光膜。

编码颜色：苏字以及反光膜底色为白色，ZF 点 00001 以及边框为绿色，色号为 7473U。

编码防伪：识别编码右下方应标注水印防伪标记。



（识别编码式样图）



（外观标识式样图）